**Ferramenta para combate a incêndios florestais do tipo abafador manual. Constituída de lâmina de borracha ( flap ) compactada com duas lonas internas, na dimensão de 45cm x 35cm, parafusada em armação de ferro formato T com furação para 4 parafusos e angulação de 45°. Cabo de madeira com 28mm de espessura, resistente a impactos, torneado e lixado. Lâmina de borracha ( flap ) de 5mm. Cabo de madeira de 150cm**

Abafador manual com 12 furos

**Ferramenta para combate a incêndios florestais do tipo abafador manual. Constituída de lâmina de borracha ( flap ) compactada com duas lonas internas, na dimensão de 45cm x 35cm, com 12 furos de 20mm dispostos na lâmina de borracha, parafusada em armação de ferro formato T com furação para 4 parafusos e angulação de 45°. Cabo de madeira com 28mm de espessura, resistente a impactos, torneado e lixado. Lâmina de borracha ( flap ) de 5mm. Cabo de madeira de 150cm**