**MOCHILA COSTAL FLEXÍVEL PARA INCÊNDIO FLORESTAL**

Mochila costal flexível na cor amarela para transporte de água em combate a incêndios. Confeccionada em manta de PVC repelente a chamas e soldada eletronicamente. Tanque ergonômico, com capacidade útil mínimo para 21 litros, com alça dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento. Bocal de enchimento com 110 mm de diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança. Possui tirantes internos com função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador. Possuir duplo reforço na base do tanque e porta etiquetas para identificação do operador. Possui engate rápido de fácil conexão, confeccionado em aço inoxidável e espirais metálicas de proteção na extremidade da mangueira. Bomba de pistão metálica com manopla dupla e empunhadura ergonômica com dispositivo de fixação da bomba. A bomba possui acionamento duplo, lançando água no movimento de ida e de volta do pistão, diminuindo assim consideravelmente o esforço do operador. Bico regulável de latão para jato pleno de até 12 m e jato pulverizado de até 3m. Possui correias de sustentação com ombreiras almofadadas e confortáveis e fivelas metálicas autorreguláveis. Possui dois mosquetões metálicos posicionado na correia de sustentação para a fixação do pistão, permitindo o transporte da mochila e do pistão com as mãos livres. Peso líquido máximo: 2.250 Kg com pistão